SC1 (72) filter code: ip.addr == 192.168.10.21 && modbus.func\_code == 15 (command)

Runway light ip.addr == 192.168.10.21 && modbus.func\_code == 01 (read)

Seq no.855 (command) Response (read)

②0f 00 0a 00 01 01 00 ① 01 08 01 04 00 40 00 00 00 00

0f 00 0a 00 01 ③ 01 08 01 00 00 40 00 00 00 00

1473

0f 00 0a 00 01 01 01 01 08 01 00 00 40 00 00 00 00

0f 00 0a 00 01 01 08 01 04 00 40 00 00 00 00

Industry red/white

2396

0f 00 3c 00 01 01 01 01 08 01 04 00 40 00 00 00 00

0f 00 3c 00 01 01 08 01 04 00 40 00 00 00 10

2765

0f 00 3c 00 01 01 00 01 08 01 04 00 40 00 00 00 10

0f 00 3c 00 01 01 08 01 04 00 40 00 00 00 00

Industry light

3220

0f 00 00 00 01 01 00 01 08 01 04 00 40 00 00 00 00

0f 00 00 00 01 01 08 00 04 00 40 00 00 00 00

3703

0f 00 00 00 01 01 01 01 08 00 04 00 40 00 00 00 00

0f 00 00 00 01 01 08 01 04 00 40 00 00 00 00

SC2 (73)

Train barrier

297

0f 00 01 00 01 01 00 01 01 03 --> 01 01 01

0f 00 01 00 01

610

0f 00 01 00 01 01 01 01 01 01 --> 01 01 03

0f 00 01 00 01

Residential red/white

1845

0f 00 02 00 01 01 01 01 01 03 --> 01 01 07

0f 00 02 00 01

2178

0f 00 02 00 01 01 00 01 01 07 --> 01 01 03

0f 00 02 00 01

Station light

4072

0f 00 00 00 01 01 00 01 01 03 --> 01 01 02

0f 00 00 00 01

4359

0f 00 00 00 01 01 01 01 01 02 --> 01 01 03

0f 00 00 00 01

SC3 (71)

Inner track

250

0f 00 0a 00 01 01 00 01 08 01 04 00 00 00 00 00 00

0f 00 0a 00 01 01 08 01 00 00 00 00 00 00 00

428

0f 00 0a 00 01 01 01 01 08 01 00 00 00 00 00 00 00

0f 00 0a 00 01 01 08 01 04 00 00 00 00 00 00

Track switch

2189

0f 00 00 00 01 01 00 01 08 01 04 00 00 00 00 00 00

0f 00 00 00 01 01 08 00 04 00 00 00 00 00 00

2405

0f 00 00 00 01 01 01 01 08 00 04 00 00 00 00 00 00

0f 00 00 00 01 01 08 01 04 00 00 00 00 00 00

Outer track

4475

0f 00 14 00 01 01 00

0f 00 14 00 01

4634

0f 00 14 00 01 01 01 01 08 01 04 00 00 00 00 00 00

0f 00 14 00 01 01 08 01 04 10 00 00 00 00 00

Center red/white

5980

0f 00 3c 00 01 01 01 01 08 01 04 10 00 00 00 00 00

0f 00 3c 00 01 01 08 01 04 10 00 00 00 00 10

6190

0f 00 3c 00 01 01 00 01 08 01 04 10 00 00 00 00 10

0f 00 3c 00 01 01 08 01 04 10 00 00 00 00 00